# R2000错误码

|  |  |
| --- | --- |
| 错误码（数字类型） | 描述 |
| RFID\_STATUS\_OK (0) | 操作成功 |
| RFID\_ERROR\_ALREADY\_OPEN (-9999) | 射频读写器已经被打开，并在操作中 |
| RFID\_ERROR\_BUFFER\_TOO\_SMALL (-9998) | 提供的内存空间过小。 |
| RFID\_ERROR\_FAILURE (-9997) | 一般错误 |
| RFID\_ERROR\_DRIVER\_LOAD (-9996) | 总线驱动加载错误 |
| RFID\_ERROR\_DRIVER\_MISMATCH (-9995) | 总线驱动版本不支持 |
| RFID\_ERROR\_RESERVED\_01 (-9994) | 保留 |
| RFID\_ERROR\_INVALID\_ANTENNA (-9993) | 天线端口错误 |
| RFID\_ERROR\_INVALID\_HANDLE (-9992) | 射频读写器初始化失败 |
| RFID\_ERROR\_INVALID\_PARAMETER (-9991) | 参数不可用 |
| RFID\_ERROR\_NO\_SUCH\_RADIO (-9990) | 没有可用的射频读写器 |
| RFID\_ERROR\_NOT\_INITIALIZED (-9989) | 未初始化 |
| RFID\_ERROR\_NOT\_SUPPORTED (-9988) | 功能不可用 |
| RFID\_ERROR\_OPERATION\_CANCELLED (-9987) | 操作取消 |
| RFID\_ERROR\_OUT\_OF\_MEMORY (-9986) | 内存分配失败 |
| RFID\_ERROR\_RADIO\_BUSY (-9985) | 设备忙，设备正在执行前一操作 |
| RFID\_ERROR\_RADIO\_FAILURE (-9984) | 射频读写器出现错误 |
| RFID\_ERROR\_RADIO\_NOT\_PRESENT (-9983) | 射频读写器不存在 |
| RFID\_ERROR\_CURRENTLY\_NOT\_ALLOWED(-9982) | 类库函数函数不可用，如在Packet 回调函数中调用（e.g.,RadioClose）函数。 |
| RFID\_ERROR\_RADIO\_NOT\_RESPONDING (-9981) | 射频读写器 MAC 固件无应答 |
| RFID\_ERROR\_NONVOLATILE\_INIT\_FAILED(-9980) | 不可以对非易失性的 MAC 寄存器更新 |
| RFID\_ERROR\_NONVOLATILE\_OUT\_OF\_BOUNDS(-9979) | 不可以在非易失性的 MAC 寄存器写入数据 |
| RFID\_ERROR\_NONVOLATILE\_WRITE\_FAILED (-9978) | MAC 组件阻止了对非易失性  寄存器的写入 |
| RFID\_ERROR\_RECEIVE\_OVERFLOW (-9977) | 接收数据溢出错误 |
| RFID\_ERROR\_UNEXPECTED\_VALUE (-9976) | MAC 组件返回错误的值 |
| ACTION\_REQUEST\_MEMORY\_FAILED(-20000) | 内存分配失败 |
| ACTION\_NO\_RADIO\_LINK(-19999) | 没有搜索到设备 |
| ACTION\_RETRIEVE\_ATTACHE\_FAILED(-19998) | 获取设备信息失败 |
| ACTION\_ERROR\_OUT\_RADIO\_COUNT(-19997) | 设备序列号越界 |
| ACTION\_ERROR\_RADIO\_ALREADY\_CLOSE(-19996) | 关闭已经关闭的设备 |
| ACTION\_RFID\_18K6C\_TAG\_ACCESS\_BACKSCATTER\_ERROR(-19995) | 读取标签的标志是2 |
| ACTION\_RFID\_18K6C\_TAG\_ACCESS\_MAC\_ERROR(-19994) | 读取标签mac错误 |
| ACTION\_RFID\_18K6C\_TAG\_READ\_NON\_DATA(-19993) | 无标签 |
| ACTION\_RFID\_18K6C\_TAG\_WRITE\_ERROR\_DATA(-19992) | 写数据不匹配 |
| ACTION\_RFID\_18K6C\_TAG\_READ\_FAILED(-19991) | 读标签失败 |
| ACTION\_RFID\_18K6C\_TAG\_WRITE\_FAILED(-19990) | 写标签失败 |
| ACTION\_RFID\_18K6C\_GET\_TAG\_PASSWORD\_FAILED(-19989) | 读密码错误 |
| ACTION\_RFID\_18K6C\_KILL\_TAG\_PWD\_ERROR(-19988) | 销毁密码错误 |
| ACTION\_RFID\_18K6C\_KILL\_TAG\_ERROR(-19987) | 销毁标签错误 |
| ACTION\_RFID\_18K6C\_SET\_PERMISSION\_ERROR(-19986) | 设置权限错误 |
| RFID\_ERROR\_WRONG\_PACKET(-19972) | MAC固件接受到错误包 |